附件1：茶艺室建设清单
	用途
	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	教师授课茶具
	1
	茶桌（一桌一椅）实木
	128cm×76cm ×73cm高
	套
	1

	
	2
	茶具
	景德镇陶瓷（五件套）、紫砂（五件套）
	套
	各1

	
	3
	杯托
	木制杯托（六只装）
	套
	1

	
	4
	电子水壶
	电子水壶含电磁炉
	套
	1

	学生实训茶具
	5
	茶盘
	60cm×45cm×8 cm
	套
	30

	
	6
	茶具
	10件/套
	套
	40

	
	7
	茶道
	3件/套（木质镊子、茶拔、茶铲）
	套
	30

	茶艺器材
	8
	茶桌茶椅
	木头材质
	套
	15

	
	9
	茶叶柜
	80cm×45cm×175cm木质
	套
	2

	
	10
	电磁炉水壶
	电磁炉水壶
	套
	15

	
	11
	茶巾
	40cm长*25cm宽
	条
	40

	
	12
	废水桶
	塑料
	个
	15

	茶艺器皿
	13
	杯托
	竹木
	个
	30

	
	14
	玻璃杯
	350ml
	个
	60

	
	15
	赏茶盒
	陶瓷
	个
	30

	
	16
	大茶叶罐
	1斤装
	个
	30

	茶 叶
	17
	绿茶
	西湖龙井
	两
	5

	
	18
	红茶
	滇红功夫茶
	两
	5

	
	19
	洞庭碧螺春
	碧螺春
	两
	5

	
	20
	白毫银针
	白毫银针
	两
	5

	
	21
	乌龙茶
	铁观音
	两
	5

	
	22
	黄山毛峰
	黄山毛峰
	两
	5

	
	23
	武夷岩茶
	武夷岩茶
	两
	5

	
	24
	信阳毛尖
	信阳毛尖
	两
	5

	
	25
	六安瓜片
	六安瓜片
	两
	5

	
	26
	猴魁
	猴魁
	两
	5

	
	27
	普洱茶
	普洱茶
	两
	5

	多媒体教学一体设备
	28
	投影机
	已有
	台
	1

	
	29
	投影幕
	已有
	套
	1

	
	30
	环绕音响
	DK-12V 单12寸专业舞台喷漆音箱
系统性能
1、高音振膜全部使用金属材料.高频音色更细腻。高音声场穿透力强，清晰亮丽。
2、采用进口材料制造的高性能12寸中低音单元，低音澎湃有力。
3、内置精密的无源分频网络，有效保护整个音箱系统安全地工作，同时细腻地将高音、中低的音质良好地还原。
4、分频点准确，整体产品音色提高。
5、适合K房、Hi房、中小型会议室、俱乐部、酒吧等场所使用。
技术参数
型号：DK-12V
阻抗：8 ohm
额定功率：200W
灵敏度：93±3dB
频率响应：50Hz~17KHz
高音：1.4"
低音：12"
尺寸：宽39cmX深37cmX高62.5cm
重量：20KG
	个
	2

	
	31
	功放
	1、带防啸叫功能；
2、带蓝牙，USB/SD(播放MP3)；
3、十六只进口东芝功率管，令整机频响平滑、阻尼适中，充分发挥东芝功率管强劲、音色甜美、温暖和细腻的特点；
4、进口日本三菱数码卡拉OK混响芯片,独立数码处理效果,能满足不同音域的演唱，使之音响效果更加柔和，自然和协调，享受卡拉OK更出色!
5、全新研发黑色铝合金拉丝面板，高贵亮丽;功率:, 8欧姆，450WX2, 4欧姆；
6、可同时插入5支平衡话筒，先进的数码风扇既消除静态下的噪声又同时满足了大功率时的散热问题;俩组立体声信号输入选择，内置输出短路保护系统，完善的线路保护功能；
7、线路输入可轻松捕捉到低至100mv信号，解决了盗版VOD输出信号偏低时断时续的现象，内置卡拉OK自动静噪电路；
8、完善的过热、短路及直流等扬声器保护功能；
9、MP3播放器带LED数字屏显示,带遥控器，操作轻松自如，美观大方；
10、采用专业低漏磁环形变压器供电，性能稳定；
	台
	1

	
	32
	电脑
	CPU：Intel 六核 I5-8400 2.8G及以上；
主板：Intel B360芯片组及以上，主板须和整机同一品牌
接口：原生前置≥2个USB3.1 Gen1 、2个USB3.1 Gen2和1个USB3.1 Type C接口、后置≥4个USB2.0接口、≥集成1个VGA、  1个HDMI、1个DP接口，扩展槽≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI，2个PS/2接口、1个串口、
内存：8G DDR4及以上，空闲插槽不少于1个；
硬盘：1TB（7200 转）SATA3 及以上，具有硬盘减震结构设计；支持1个M.2固态硬盘扩展；
显卡：集成显卡及以上；
声卡：集成5.1声道声卡；
网卡：主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡；
电源：≥200W高效电源；
机箱：微塔式机箱≤15L；支持集显或全高独立显卡，顶置开关，顶置提手，可支持内置音箱、内置报警器、后IO保护罩、防尘网、内置WIFI；
键盘鼠标：USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；
防雷：同品牌网络防雷器；
系统：支持Windows操作系统；
同传还原功能：主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点；所有功能基于Windows平台，方便操作；可创建200个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名
	台
	1

	总计
	
	
	
	
	



附件2：形体房建设清单
	序号
	名   称
	规格
	数量
	备注

	1
	立式空调
	KFR-120LW/SDY-GA三、具体项目

	2
	

	2
	音响
	品牌：SHUYE
型号：DK-12V
DK-12V 单12寸专业舞台喷漆音箱
系统性能
1、高音振膜全部使用金属材料.高频音色更细腻。高音声场穿透力强，清晰亮丽。
2、采用进口材料制造的高性能12寸中低音单元，低音澎湃有力。
3、内置精密的无源分频网络，有效保护整个音箱系统安全地工作，同时细腻地将高音、中低的音质良好地还原。
4、分频点准确，整体产品音色提高。
5、适合K房、Hi房、中小型会议室、俱乐部、酒吧等场所使用。

技术参数
型号：DK-12V
阻抗：8 ohm
额定功率：200W
灵敏度：93±3dB
频率响应：50Hz~17KHz
高音：1.4"
低音：12"
尺寸：宽39cmX深37cmX高62.5cm
重量：20KG
	1套（2只）
	

	3
	 主控制台 功放
	品牌：SHUYE
型号：DM-11000
1、带防啸叫功能；
2、带蓝牙，USB/SD(播放MP3)；
3、十六只进口东芝功率管，令整机频响平滑、阻尼适中，充分发挥东芝功率管强劲、音色甜美、温暖和细腻的特点；
4、进口日本三菱数码卡拉OK混响芯片,独立数码处理效果,能满足不同音域的演唱，使之音响效果更加柔和，自然和协调，享受卡拉OK更出色!
5、全新研发黑色铝合金拉丝面板，高贵亮丽;功率:, 8欧姆，450WX2, 4欧姆；
6、可同时插入5支平衡话筒，先进的数码风扇既消除静态下的噪声又同时满足了大功率时的散热问题;俩组立体声信号输入选择，内置输出短路保护系统，完善的线路保护功能；
7、线路输入可轻松捕捉到低至100mv信号，解决了盗版VOD输出信号偏低时断时续的现象，内置卡拉OK自动静噪电路；
8、完善的过热、短路及直流等扬声器保护功能；
9、MP3播放器带LED数字屏显示,带遥控器，操作轻松自如，美观大方；
10、采用专业低漏磁环形变压器供电，性能稳定；
	1套
	

	4
	钢琴
	
YAMAHA雅马哈YDP-103R数码88键重锤带盖进口立式智能电子钢琴
1.钢琴内置扬声器、88键、击槌式装置，仅以琴身计
2.PX-300为强大功能支援舞台演奏及电脑音乐型号
3.型号：PX-100；PX-300；PX-500L（以下均以分号分隔对应）
4.键盘：88；88；88
5.力度键：3级（on/off）；3级（on/off）；3级（on/off）
6.音色：8；
7.数码音效：回响（4）合唱（4）
8.乐曲库：30；25；80
9.练习功能：简易，标准练习（左右手单独练习），双手练习
10.录音功能：2轨（5200个音符）；

	1台
	

	5
	总计
	
	
	










附件3：茶艺室与形体房实训室建设项目报价单

茶艺室与形体房实训室建设项目报价单
	项目
	金额（元）
	备注

	茶艺室实训室建设项目报价
	
	此报价包含运输、安装、税费

	形体房实训室建设项目报价
	
	此报价包含运输、安装、税费

	合计
	（大写）
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